**海南热带海洋学院采购需求清单**

**申请单位（**盖章**）：保卫处 项目名称：购置四轮电动巡逻车 2024 年5月27日**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购标的名称** | **品目分类编码**  **(特殊情况应备注)** | **参考品牌、型号** | **技术参数** | **计量单位** | **数量** | **单价** | **小计** | **是否进口** |
| 1 | 电瓶车 |  | 五菱、WLDM08 | 1、长\*宽\*高（mm）：4230\*1530\*1900  2、质量参数：地板离地高度390mm，整备质量1220kg，最大总质量1915kg  3、轴距：2860 mm、轮距前/后：1280/1290mm  4、最小离地间隙（满载）：130mm  5、最小转弯半径：6.2m 、接近/离去角：31.4/35.6 6、最大乘员人数：8人  7、电机型号：HPQ10-96-18N三相交流异步  8、额定功率：10kw 额定电压：72V  9、动力电池组配置特点： 72V/220Ah 铅酸  10、充电时间：10-14（h） 最高车速：30（km/h)  11、最大爬坡度：（15°/25%）  12、续驶里程（空载/满载）135/120(km)  13、警灯、语音播放器、语音播放器  14、可改配色及标识 | 辆 | 1 | 73000 | 73000 | 否 |
| 2 | 电瓶车 |  | 五菱、WLDM08  （五座+车厢） | 1、长\*宽\*高（mm）：4230\*1530\*1900  2、质量参数：地板离地高度390mm，整备质量1220kg，最大总质量1915kg  3、轴距：2860 mm、轮距前/后：1280/1290mm  4、最小离地间隙（满载）：130mm  5、最小转弯半径：6.2m 、接近/离去角：31.4/35.6 6、最大乘员人数：5人  7、电机型号：HPQ10-96-18N三相交流异步  8、额定功率：10kw 额定电压：72V  9、动力电池组配置特点： 72V/220Ah 铅酸  10、充电时间：10-14（h） 最高车速：30（km/h)  11、最大爬坡度：（15°/25%）  12、续驶里程（空载/满载）135/120(km)  13、车厢尺寸：（mm）1380\*1420\*39  14、可改配色及标识  注：由WLDM08 8座改装 | 辆 | 1 | 79000 | 79000 | 否 |
| 金额合计 | | 152000 | | | | | | | |

**项目负责人： 复核人： 制表人：**