2026年校园道路指示牌采购需求清单
申请单位（盖章）：                             项目名称：校园道路指示牌                                 2026年  月  日
	材料编号
	采购标的
品目名称
	尺寸
	规格参数
	数量
	单位
	单价
	小计
	是否进口

	1
	原杆增两牌（单面）
	Φ60cm*2.0mm（国标）
	2mm厚铝板+双层刻字反光膜 ，上滑槽，配热渡抱箍及螺丝，四角圆角 ，国标3M工程级反光膜
	1
	套
	
	
	否

	2
	单柱四牌（单面）
	Φ60cm*2.0mm（国标），Φ60cm*2.0mm（国标），60cm*60cm*2.0mm（国标），60cm*26cm*2.0mm（国标）
	2mm厚铝板+双层刻字反光膜，上滑槽，配热渡抱箍及螺丝，四角圆角 ，国标3M工程级反光膜+热镀Φ89镀锌管（国标）
	1
	套
	
	
	否

	3
	单柱四牌（单面）
	Φ60cm*2.0mm（国标），Φ60cm*2.0mm（国标），60cm*60cm*2.0mm（国标），60cm*26cm*2.0mm（国标）
	2mm厚铝板+双层刻字反光膜 上滑槽，配热渡抱箍及螺丝，四角圆角 ，国标3M工程级反光膜   +热镀Φ89镀锌管（国标）
	1
	套
	
	
	否

	4
	单柱两牌（单面）
	Φ60cm*2.0mm（国标）
	2mm厚铝板+双层刻字反光膜，上滑槽，配热渡抱箍及螺丝，四角圆角 ，国标3M工程级反光膜   +热镀Φ89镀锌管（国标）
	1
	套
	
	
	否

	5
	单柱两牌（单面）
	Φ60cm*2.0mm（国标）
	2mm厚铝板+双层刻字反光膜，上滑槽，配热渡抱箍及螺丝，四角圆角 ，国标3M工程级反光膜   +热镀Φ89镀锌管（国标）
	1
	套
	
	
	否

	6
	单柱两牌（双面）
	60cm*60cm*2.0mm（国标）
	2mm厚铝板+双层刻字反光膜 ，上滑槽，配热渡抱箍及螺丝，四角圆角 ，国标3M工程级反光膜   +热镀Φ89镀锌管（国标）
	1
	套
	
	
	否

	7
	单面牌+角铁钢架
	120cm*80cm*2.0mm（国标）
	2mm厚铝板+双层刻字反光膜 ，上滑槽，配热渡抱箍及螺丝，四角圆角 ，国标3M工程级反光膜+热镀角铁
	2
	套
	
	
	否

	8
	原杆一牌（单面）
	Φ60cm*2.0mm（国标）
	2mm厚铝板+双层刻字反光膜，上滑槽，配热渡抱箍及螺丝，四角圆角 ，国标3M工程级反光膜
	1
	套
	
	
	否

	9
	单柱三牌（单面）
	Φ60cm*2.0mm（国标），Φ60cm*2.0mm（国标），        △70cm*2.0mm
	2mm厚铝板+双层刻字反光膜，上滑槽，配热渡抱箍及螺丝，四角圆角 ，国标3M工程级反光膜   +热镀Φ89镀锌管（国标）
	1
	套
	
	
	否

	10
	原杆增三牌（正反双面）
	Φ60cm*2.0mm（国标）
	2mm厚铝板+双层刻字反光膜，上滑槽，配热渡抱箍及螺丝，四角圆角 ，国标3M工程级反光膜
	1
	套
	
	
	否

	11
	原杆增一牌（正反双面）
	Φ60cm*2.0mm（国标）
	2mm厚铝板+双层刻字反光膜，上滑槽，配热渡抱箍及螺丝，四角圆角 ，国标3M工程级反光膜
	1
	套
	
	
	否

	12
	单柱三牌（正反双面）
	Φ60cm*2.0mm（国标），△70cm*2.0mm（国标），60cm*20cm*2.0mm（国标）
	2mm厚铝板+双层刻字反光膜 ，上滑槽，配热渡抱箍及螺丝，四角圆角 ，国标3M工程级反光膜   +热镀Φ89镀锌管（国标）+底座
	1
	套
	
	
	否

	13
	单柱两牌（正反双面）
	Φ60cm*2.0mm（国标）
	2mm厚铝板+双层刻字反光膜，上滑槽，配热渡抱箍及螺丝，四角圆角 ，国标3M工程级反光膜 +热镀Φ89镀锌管（国标）
	1
	套
	
	
	否

	14
	单柱两牌（正反双面）
	Φ60cm*2.0mm（国标）
	2mm厚铝板+双层刻字反光膜，上滑槽，配热渡抱箍及螺丝，四角圆角 ，国标3M工程级反光膜   +热镀Φ89镀锌管（国标）
	1
	套
	
	
	否

	15
	单柱三牌（正反双面）
	Φ60cm*2.0mm（国标）
	2mm厚铝板+双层刻字反光膜，上滑槽，配热渡抱箍及螺丝，四角圆角 ，国标3M工程级反光膜  +热镀Φ89镀锌管（国标）
	1
	套
	
	
	否

	16
	原杆增两牌（正反双面）
	Φ60cm*2.0mm（国标）
	2mm厚铝板+双层刻字反光膜，上滑槽，配热渡抱箍及螺丝，四角圆角 ，国标3M工程级反光膜
	1
	套
	
	
	否

	17
	单柱两牌（单面）
	Φ60cm*2.0mm（国标），60cm*26cm*2.0mm（国标）
	2mm厚铝板+双层刻字反光膜，上滑槽，配热渡抱箍及螺丝，四角圆角 ，国标3M工程级反光膜 +热镀Φ89镀锌管（国标）
	3
	套
	
	
	否

	18
	单柱两牌（正反双面）
	Φ60cm*2.0mm（国标）
	2mm厚铝板+双层刻字反光膜，上滑槽，配热渡抱箍及螺丝，四角圆角 ，国标3M工程级反光膜 +热镀Φ89镀锌管（国标）
	1
	套
	
	
	否

	19
	单柱两牌（正反双面）
	Φ60cm*2.0mm（国标）
	2mm厚铝板+双层刻字反光膜，上滑槽，配热渡抱箍及螺丝，四角圆角 ，国标3M工程级反光膜 +热镀Φ89镀锌管（国标）
	1
	套
	
	
	否

	20
	单柱两牌（正反双面）
	Φ60cm*2.0mm（国标），△70cm*2.0mm（国标）
	2mm厚铝板+双层刻字反光膜，上滑槽，配热渡抱箍及螺丝，四角圆角 ，国标3M工程级反光膜  +热镀Φ89镀锌管（国标）
	1
	套
	
	
	否

	21
	单柱三牌（正反双面）
	Φ60cm*2.0mm（国标），△70cm*2.0mm
	2mm厚铝板+双层刻字反光膜，上滑槽，配热渡抱箍及螺丝，四角圆角 ，国标3M工程级反光膜 +热镀Φ89镀锌管（国标）
	1
	套
	
	
	否

	22
	单柱两牌（正反双面）
	Φ60cm*2.0mm（国标）
	2mm厚铝板+双层刻字反光膜，上滑槽，配热渡抱箍及螺丝，四角圆角 ，国标3M工程级反光膜  +热镀Φ89镀锌管（国标）
	1
	套
	
	
	否

	23
	单柱三牌（正反双面）
	Φ60cm*2.0mm（国标），Φ60cm*2.0mm（国标）
	2mm厚铝板+双层刻字反光膜，上滑槽，配热渡抱箍及螺丝，四角圆角 ，国标3M工程级反光膜 +热镀Φ89镀锌管（国标）
	1
	套
	
	
	否

	24
	单柱一牌（正反双面）
	Φ60cm*2.0mm（国标）
	2mm厚铝板+双层刻字反光膜，上滑槽，配热渡抱箍及螺丝，四角圆角 ，国标3M工程级反光膜 +热镀Φ89镀锌管（国标）
	1
	套
	
	
	否

	25
	金额合计
	[bookmark: _GoBack]76200元

	备注：2.0mm的铝板 实厚1.85mm，圆形是压边的， 方形的牌子折边1公分




项目负责人：                             复核人：                             制表人：
1

